STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC POWIATOWYCH

NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** | |
| **Po ustaniu opadów śniego** | **Od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I standard | Jezdnia czarna  -sucha  -mokra  Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy  - luźny - 2 godz.  - błoto pośniegowe - 4 godz.  - zajeżdżony - nigdy  - zaspy - nigdy | - gołoledź - 2 godz.  - szron - 2 godz.  - szadź - 2 godz.  - pośniegowa-4godz.  - lodowica - 4 godz. |
| 2. | II standard | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypana na całej szerokości | - luźny - 4 godz.  - błoto pośniegowe - 6 godz.  - zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź - 3 godz.  - szron - 3 godz.  - szadź - 3 godz.  - pośniegowa-4godz.  - lodowica - 4 godz. |
| **3.** | **III standard** | **Jezdnia odśnieżona na całej szerokości**  **Jezdnia posypana na:**  **- skrzyżowaniach z drogami**  **- skrzyżowaniach z koleją**  **- odcinkach o pochyleniu > 4%**  **- przystankach autobusowych**  **- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi** | **- luźny - 6 godz.**  **- zajeżdżony – występuje**  **- zaspy, języki śniegowe lokalnie - 6 godz.**  **Utrudnienia dla samochodów osobowych** | **W miejscach wyznaczonych:**  **- gołoledź - 5 godz.**  **- szron - 5 godz.**  **- szadź - 5 godz.**  **- pośniegowa- 6godz.**  **- lodowica - 5 godz.** |
| 4. | IV standard | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8 godz.  - zajeżdżony – występuje  - języki śniegowe – występują  - zaspy - do 8 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź - 8 godz.  - pośniegowa-10god  - lodowica - 8 godz. |
| **5.** | **V standard** | **Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.**  **Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.** | **- luźny - 16 godz.**  **- zajeżdżony – występuje**  **- nabój śnieżny – występuje**  **- zaspy - występują do 24 godz.**  **Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.** | **W miejscach wyznaczonych:**  **- gołoledź - 8 godz.**  **- pośniegowa-10god** |
| 6. | VI standard | Jezdnia zajeżdżona.  Prowadzi się interwencyjnie odśnieżanie w zależności od potrzeb.  Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez PZD. | - luźny - występuje  - zajeżdżony – występuje  - nabój śnieżny – występuje  - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu -2 godz. |