STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC POWIATOWYCH

NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** |
| **Po ustaniu opadów śniego** | **Od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I standard | Jezdnia czarna-sucha-mokraPrzejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy- luźny - 2 godz.- błoto pośniegowe - 4 godz.- zajeżdżony - nigdy- zaspy - nigdy  | - gołoledź - 2 godz.- szron - 2 godz.- szadź - 2 godz.- pośniegowa-4godz.- lodowica - 4 godz. |
| 2. | II standard | Jezdnia odśnieżona na całej szerokościJezdnia posypana na całej szerokości | - luźny - 4 godz.- błoto pośniegowe - 6 godz.- zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź - 3 godz.- szron - 3 godz.- szadź - 3 godz.- pośniegowa-4godz.- lodowica - 4 godz. |
| **3.** | **III standard** | **Jezdnia odśnieżona na całej szerokości****Jezdnia posypana na:****- skrzyżowaniach z drogami****- skrzyżowaniach z koleją****- odcinkach o pochyleniu > 4%****- przystankach autobusowych****- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi** | **- luźny - 6 godz.****- zajeżdżony – występuje****- zaspy, języki śniegowe lokalnie - 6 godz.****Utrudnienia dla samochodów osobowych** | **W miejscach wyznaczonych:****- gołoledź - 5 godz.****- szron - 5 godz.****- szadź - 5 godz.****- pośniegowa- 6godz.****- lodowica - 5 godz.** |
| 4. | IV standard | Jezdnia odśnieżona na całej szerokościJezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8 godz.- zajeżdżony – występuje- języki śniegowe – występują- zaspy - do 8 godz.Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:- gołoledź - 8 godz.- pośniegowa-10god- lodowica - 8 godz. |
| **5.** | **V standard** | **Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.****Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.** | **- luźny - 16 godz.****- zajeżdżony – występuje****- nabój śnieżny – występuje****- zaspy - występują do 24 godz.****Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.** | **W miejscach wyznaczonych:****- gołoledź - 8 godz.****- pośniegowa-10god** |
| 6. | VI standard | Jezdnia zajeżdżona.Prowadzi się interwencyjnie odśnieżanie w zależności od potrzeb.Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez PZD. | - luźny - występuje - zajeżdżony – występuje- nabój śnieżny – występuje- zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych:- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu -2 godz. |